> # uitgelubberde schroefgaten

> [ ]

> Geschreven door Simon op 27. Maart 2006 07:52:30:

> Ik ben een tijdje aan het klooien geweest met een half-losse buitenspiegel,
> omdat de schroefgaten in de deurstijl uitgelubberd waren.
> Vroeger had je daar een soort messing plugjes voor, die tijdens het aandraaien
> vervormden (mijn "ijzerhandel uit 1860" had er nog wat liggen, maar natuurlijk
> niet de goede maat..).
> Via allerlei kastjes en muren ben ik uiteindelijk uitgekomen op een artikel
> genaamd "blindmoer". Het werkt volgens het principe van de popnagel: de moer
> bestaat uit een hard gedeelte met schroefdraad erin en een vervormbaar gedeelte
> wat achter het plaatwerk uitzet. Je hebt er wel een speciale tang voor nodig -
> met een beetje mazzel heeft het schadebedrijf om de hoek zo'n ding en wil die
> je helpen?
> Enfin, ik dacht: misschien heeft iemand er iets aan...

> Antwoorden:

> [ ]