> # Re: afstellen brandstofpomp

> [ ]

> Geschreven door Nico Corbeels op 28. April 2005 18:30:01:

> Antwoord op: Re: afstellen brandstofpomp geschreven door Willem V B op 26. April 2005 17:52:42:

> >>wie heeft er nog tips omtrent de afstelling van de brandstofpomp en het stelschroefje van de brandstoftoevoer.(smoorklep)
> >>vr groet Pieter
> >************************************************************************************
> >Het afstellen van de pomp gebeurt door een klokje in de brandstofpomp te draaien en zo het inspuitmoment te bepalen.
> >Officieel moet dan de 4 bouten waar de brandstofpomp mee vastzit losgedraaid worden om zo de pomp te kantelen (meestal word het achterste tandwiel op de nokkenas losgedraaid om zo het inspuitmoment te veranderen).
> >Ook zou de via een psejo element op de verstuiverleiding het inspuitmoment kunnen bepalen maar daar weet ik geen afstelgegevens van
> >Het schroefje waar jij het over heb is door de jongens van de fabriek afgesteld en mijn ervaring is zodra je er aan gaat draaien het allen maar slechter word (of hoger gebruik of minder vermogen)
> >Willem v B

> Hallo,

> Ik heb er wel aan gedraaid en nu kan ik tenminste iemand voor steken.
> Let wel op dat je aftekent waar ze stond voor de roettest op de keuring.
> Het is maar mm per mm verzetten want als je teveel draait en je geeft gas zien ze achter jou niets meer.
> Je moet eerst de contermoer losdraaien (10mm) en met sleuteltje 6mm bijregelen.

> Groetjes,
> Nico

> Antwoorden:

> [ ]