> # Voorgloeiproblemen? - corrosie!

> [ ]

> Geschreven door David op 21. November 2005 19:55:13:

> Naar aanleiding van een topic een klein stukje hieronder mijn ervaring:

> Mijn LT begon al aardig te hoesten en proesten 's ochtends voordat de motor met een dikke rookwolk begon te draaien. Een keer of 3 voorgloeien en dan zo'n 10 a 15 seconden de startmotor aan en dan begon bij te lopen.

> Uit het topic hieronder had ik bedacht om de gloeibougies te gaan vervangen.
> In een opwelling bedacht ik om eerst maar eens de 'zekeringen' te gaan bekijken die onder de motorkap zitten. Helaas, deze waren nog heel, dus dit was de oplossing niet. Ik zag wel dat de aansluitingen van de draden zowel voor als na de zekering behoorlijk geleden hadden onder weer en wind. Een groenblauwige laag corrosie zat er op alle aansluitingen. Daarom ben ik eerst maar eens begonnen om de aansluitingen los te maken en simpelweg met een platschroevendraaiertje de plekken schoon te krabben tot er weer blank, glimmend metaal te zien was.
> Zie daar: de oplossing!! :-))

> Na 3 dagen stilstaan en een nacht van vorst (-3graden in Nijmegen) starte de bus alsof het niet koud was! Ook de startjes erna leken kinderspel. En dat terwijl een week daarvoor de bromsnor al moeilijk deed omdat de temperatuur een nachtje beneden de 10 graden was!

> Het zal niet voor een ieder de oplossing zijn, maar is zeker belangrijk te checken bij een wat oudere bus (en die hebben tenslotte allemaal): zijn alle aansluitingen en overgangen wel goed schoon en maken ze goed contact?

> Succes!

> Ik kan weer een puntje wegstrepen op mijn to-do-list van 100 punten.... ;-)

> David

> Antwoorden:

> - Re: Voorgloeiproblemen? - corrosie! Willem v B 21.11.2005 21:03 (4)
>   - Re: Voorgloeiproblemen? - corrosie! David 22.11.2005 09:16 (0)
>   - Re: Voorgloeiproblemen? - corrosie! Carlo 22.11.2005 08:46 (2)
>     - Re: Voorgloeiproblemen? - corrosie! Cornelis 22.11.2005 10:16 (1)
>       - Re: Voorgloeiproblemen Carlo 06.12.2005 19:12 (0)

> [ ]