> # Re: motoroliehoeveelheid CP-motor 03-1981

> [ ]

> Geschreven door Klaas Mulder op 24. December 2004 06:15:56:

> Antwoord op: Re: motoroliehoeveelheid CP-motor 03-1981 geschreven door jan op 23. December 2004 03:40:52:

> Bedankt Jan, ik had de bedoeling om vrijdag (vandaag) voor de APK te gaan, ga in ieder geval met de LT aan de slag. De olietemperatuurmeting is inderdaad de gewoonte, maar als er een behoorlijk afstand (15-20 km) met de LT is gereden moet de olie warm genoeg zijn en kan de roetmeting gewoon uitgevoerd worden zonder meting van olietemperatuur.
> Ik zal proberen om tussen het blok en de brandstofpomp de plaats van de er behorende oliepeilbuis te ontdekken, ik neem in elk geval een flinke zaklantaarn mee. Ik laat m'n bevindingen nog wel even weten.

> >Klaas ik heb even navraag gedaan bij een monteur van V.W.
> >Deze was er van overtuigd dat de boorring in het cilinderblok moest zitten het kom volgens hem wel dat er een dichtingplug ingezet was.
> >Naar deze moest je met je vingers kunnen vinden en er uit te draaien met een inbussleutel.
> >Het pijpje voor de peilstok moet er voor dat de brandstofpomp gemonteerd word eerst in gedraaid worden. Anders had je geen ruimte.
> >Dus voel eerst of je hier wat kunt vinden op de plaats volgens tekening handboek.
> >Succes
> >Jan

> Antwoorden:

> - Re: motoroliehoeveelheid CP-motor 03-1981 Klaas Mulder 24.12.2004 17:13 (0)

> [ ]