> # Re: dynamo; lamp pas bij hogere toeren uit

> [ ]

> Geschreven door gipsy op 19. Juni 2005 16:22:13:

> Antwoord op: dynamo; lamp pas bij hogere toeren uit geschreven door Janneman op 18. Juni 2005 22:01:36:

> Hallo Jan

> Ik heb dit ook
> Volgens mijn inlichtingen heeft het eerder te maken met het relais dat een bepaalde stroomsterkte benodigd om te sluiten.
> De geleverde stroom bij leegloop volstaat niet.
> Eens gesloten blijft het in deze stand tot de motor afgezet,dwz er geen stroommeer geleverd wordt

> grtz

> gipsy

> >Telkens als ik mijn LT, met 6 cilinder diesel, start, blijft de dynamolamp branden. Een keer flink gas geven en hij gaat uit en blijft uit. Ik heb hier 'ergens' eens een verhaal gelezen dat dan de koolborstels redelijk ver op zijn en pas na wat aandringen (het gas geven) contact maken.
> >Zijn de koolborstels makkelijk te vervangen, of is dit zelfs een los unitje dat je makkelijk kunt vervangen?
> >Groetjes,
> >Jan

> Antwoorden:

> [ ]