> # stangenstelsel versnellingsbak

> [ ]

> Geschreven door gipsy op 04. Augustus 2005 15:53:17:

> LT 55 '92 TD motor

> 1° en 2° versnelling laten zich moeilijk schakelen,vooral bij het afgaan van versnelling

> nu ik wat tijd heb ik,ben ik op zoek naar een mogelijke oorzaak.
> daarbij heb ik vastgesteld dat de verbinding, schakelstang die van de pook naar de bak gaat en de L-vormige stang die in de bak gaat, zeer veel speling heeft.
> daar de rubber afdekking van deze verbinding gescheurd is heb ik eens"gevingerd" en voel zoiets als een gescheurde,plastiek of nylon,kogelpan.
> waarschijnlijk ligt daar de oorzaak van de schakelproblemen.

> mijn vragen zijn volgende;
> -kan deze kogelpan afzonderlijk vernieuwd worden of moet de stang vervangen worden
> -in het laatste geval,wie heeft er een goed ex beschikbaar
> -heeft er soms iemand een foto of een tekening hoe die verbinding eruit ziet

> met dank en vriendelijke groet

> gipsy

> Antwoorden:

> - Re: stangenstelsel versnellingsbak Willem v B 05.8.2005 08:44 (2)
>   - Re: stangenstelsel versnellingsbak gipsy 05.8.2005 22:07 (1)
>     - Re: stangenstelsel versnellingsbak willem v B 06.8.2005 11:34 (0)
> - Re: stangenstelsel versnellingsbak Willem v B 05.8.2005 08:42 (0)
> - Re: stangenstelsel versnellingsbak Willem v B 05.8.2005 08:41 (0)
> - Re: stangenstelsel versnellingsbak Willem v B 05.8.2005 08:39 (0)

> [ ]