> # Re: APK

> [ ]

> Geschreven door Jan op 04. April 2007 23:53:18:

> Antwoord op: APK geschreven door Leen Hendriks op 14. Maart 2007 23:45:41:

> Beschadigde autogordels

> De keuringseisen van de APK stellen, dat autogordels niet zo beschadigd mogen zijn, dat de sterkte ervan in gevaar komt.

> Ook bij kleinere beschadigingen of een kleine beschadiging in het midden van de gordel is al een sterkteafname van meer dan 30 procent te constateren. Bij meer gevarieerde beschadigingen kan een sterkteafname van 80 procent worden vastgesteld.

> Omdat elke beschadiging van de gordel de sterkte ervan in gevaar brengt, is een beschadiging niet toegestaan. Het pluizen van een gordel wordt niet als beschadiging gezien.

> Bron RDW
> M.vr.gr.
> Jan

> >Lt vrienden,
> >Vandaag voor de apk keuring ,en tot ,mijn vebazing heben ze een veiligheids gordel vernieuwd,omdat er aan de zijkant een hoekje uit was(vermoedelijk een keer klem gezeten tussen portier)en dit voor de keuring vernieuwd moest worden???Mijn lt40 is van 1979,dan ben ik toch niet verplicht om gordels te hebben! I.V.M verlichtings probleem is mijn geadviseerd om nieuw of goed zekeringen kastje te plaatsen,wie kan mijn daar aan helpen, ik kom naar de lt meting. Gaarne advies over mijn riem en zekeringen kastje.
> >Je zou zeggen kom naar de lt keuring, maar de afstand heeft mijn hiervan weerhouden, waar ik inmiddels al weer spijt van heb.
> >B.V.D.
> >Leen Hendriks

> Antwoorden:

> [ ]