> # Re: vervangen distributie

> [ ]

> Geschreven door kees op 06. Augustus 2006 13:00:42:

> Antwoord op: Re: vervangen distributie geschreven door Haije Bekkema op 27. Juli 2006 12:48:14:

> Hoy

> Ik heb een lt uit 80, denk type 1 ik heb zelf de riem vervangen, en inmiddels de waterpomp ook, de riem heeft er 300 km opgezeten, en weer gebruikt, of dit mag weet ik niet, wel op dezelfde spanning gezet.. ik vervang zo,n riem in een uur, heb namelijk en truk toegepast, een randje afvrezen net achter de voorste poelie aluminium kapje over de riem, dan kan de riem er zo langs, ongerveer 5 mm.

> Ik heb wel ontdekt dat ie olie gebruikt, volgens mij heel veel, maar hij rookt niet en rijdt en start goed, bij jou bekend waar olie wel eens naartoe lekt bij een lt motor 6 cil diesel.

> groetjes kees

> Antwoorden:

> - Re: vervangen distributie michel de belg 12.8.2006 11:23 (0)
> - Re: vervangen distributie Carlo 10.8.2006 20:18 (0)

> [ ]