> # olie lekkage kleppendeksel

> [ ]

> Geschreven door Alfred Blauw op 11. Oktober 2005 18:52:26:

> Heren techneuten en andere belangstellenden,

> Onze LT, uitgerust met de bekende 6 cyl diesel CP motor, lekt behoorlijk wat olie bij het kleppendeksel. Specifieker, gezien van de voorkant van de motor, zit de lekkage links achter.
> Voor de grote reis van de grote vakantie heb ik de pakking vervangen, maar dit heeft de lekkage niet verholpen.
> Wat mij op gevallen is, was de vorm van de boutjes waarmee het kleppen-deksel op de cylinderkop wordt vast gedraaid. Deze boutjes zijn voor zien van een soort eh... “krans”. Deze “krans” handhaaft enige ruimte tussen kleppendeksel en cylinderkop. Ik denk dus dat deze tussenruimte niet voldoende wordt opgevuld door de pakking. De boutjes zitten echter wel helemaal tot aan de vernoemde “krans” vastgedraaid in de cylinderkop. Ook lukt het mij nu niet meer om het kleppendeksel verder vast draaien. Zit dus al stijf op de “kransen” van de boutjes.
> Hoe los ik dit probleem op? Kan ik de boutjes met “krans” vervangen voor boutjes zonder “krans”. Met boutjes zonder "krans" zou ik het kleppendeksel dieper op de pakking kunnen aandraaien. Maar kan dit zomaar? Die boutjes met “krans” zijn toch niet voor de kat zijn k… gemonteerd?
> Een andere oplossing zou kunnen zijn een pakking erbij???? Lijkt mij niet zo …… maar ja wie ben ik? Of een dikkere pakking maken middels "vloeibare pakking"? Kan het kleppendeksel krom zijn? Deze vervangen dus?
> Graag jullie oplossing, waarvoor alvast bedankt.

> M.vr.LT gr,

> Alfred

> Antwoorden:

> - kleppendeksel Carlo 12.10.2005 13:48 (0)

> [ ]