> # Re: vervangen distributie

> [ ]

> Geschreven door michel de belg op 12. Augustus 2006 11:23:09:

> Antwoord op: Re: vervangen distributie geschreven door kees op 06. Augustus 2006 13:00:42:

> >Hoy
> >Ik heb een lt uit 80, denk type 1 ik heb zelf de riem vervangen, en inmiddels de waterpomp ook, de riem heeft er 300 km opgezeten, en weer gebruikt, of dit mag weet ik niet, wel op dezelfde spanning gezet.. ik vervang zo,n riem in een uur, heb namelijk en truk toegepast, een randje afvrezen net achter de voorste poelie aluminium kapje over de riem, dan kan de riem er zo langs, ongerveer 5 mm.
> >Ik heb wel ontdekt dat ie olie gebruikt, volgens mij heel veel, maar hij rookt niet en rijdt en start goed, bij jou bekend waar olie wel eens naartoe lekt bij een lt motor 6 cil diesel.
> >groetjes kees
> Jouw motor uit 1980 mag volgens VW " 2 "," twee " voor alle duidelijkheid nogmaals twee liter olie verbruiken op 1000 km en dat verbruikt de motor als hij bij warme buitentemperatuur met volgas draait ;ikzelf rijdt reeds met de 4de lt zescilinder 2.4 liter rond en heb dit telkens ervaren. Dus elke 500 km even oliepeil kontroleren en bijvullen , niveauverschil tussen minimum en max oliepeil is 1 liter.
> grtn

> Antwoorden:

> [ ]