> # Re: Zwarte rook

> [ ]

> Geschreven door Jan op 20. Februari 2006 15:01:29:

> Antwoord op: Zwarte rook geschreven door Henk Bupo op 20. Februari 2006 09:21:13:

> >Hallo,
> >Het valt mij op dat tijdens het rijden mijn LT 28 6 cylinder diesel zwarte rook uitstoot, als ik een constante snelheid rij is er niets in de spiegel te zien maar wanneer ik wat gas geef bij inhalen dan blaat hij zwarte rook uit de pijp. Dit zie ik ook tijdens het optrekken, na het doorschakelen naar een hogere versnelling en doortrekken naar het volgende schakelpunt. Bij de koude start geeft hij ook een pluim zwarte rook maar dat is na 20 seconden draaien over. Iemand enig idee?

> Hallo Henk,

> Als ik het zo lees denk ik in eerste instantie aan de verstuivers, dat die niet meer goed verstuiven en er te veel brandstof te compact word ingespoten.
> Verstuivers zijn af te prezen, en daar waar nodig ook een revisie aan te geven.
> Als er een constante zwaarte rook is heeft dit over het algemeen te maken met de cilinder veren.
> Dat deze niet meer afdichten (schraapveer) niet voldoende de smeerolie uit de cilinder houd.
> Dus een vraag en meerdere mogelijkheden waar het vandaan komt als het de cilinders zijn zal ook het smeerolie verbruik toe menen.
> M.vr.gr.
> Jan.

> Antwoorden:

> [ ]