> # Re: stoomcursus

> [ ]

> Geschreven door pieter op 09. Januari 2005 16:37:30:

> Antwoord op: stoomcursus geschreven door techniek - wout op 09. Januari 2005 14:30:19:

> >100 Ah staat voor de capaciteit van je accu, ofwel 100 ampere gedurende een uur en de accu is leeg, 50 ampere gedurende twee uur (dit is globaal)
> >Het Amperage wat je gaat trekken bereken je als volgt:
> >Zoek voor lek onderdeel op hoeveel Watt vermogen het onderdeel heeft (bijv. 10 lampjes van 120 Watt per stuk en een koelkast van 1200 Watt) Alles gaat werken op 12 Volt DC (is gelijk stroom want dat geeft de accu)
> >Per onderdeel bereken je nu het amperage als volgt:
> >P = U x I
> >P = vermogen in Watt = W
> >U = Spanning in Volt = V
> >I = Stroom in Ampere = A
> >P = U x I wordt dan voor een lamp 120 (W) = 12 (V) x I (A)dus 120 : 12 is 10 Ampere per lamp, je hebt er 10 dus totaal 100 Ampere voor de lampjes
> >De koelkast is 1200 Watt en werkt ook op 12 Volt DC dus P = U x I wordt dan
> >1200 (W) = 12 (V) x I (A) dus 1200 : 12 = 100 Ampere voor de koelkast
> >De totale stroom welke je gaat trekken is dan 200 Ampere als alles gelijktijdig aanstaat.
> >Je accu kan dit leveren gedurende een 1/2 uur en voeding van 220V AC => 12DC zal dus ook 200 Ampere moeten kunnen leveren buiten het eventuele laden van de accu. Deze stroom zal je draden behoorlijk heet laten worden dus zul je de circuits moeten splitsen en moeten zekeren zowel een hoofdzekering als elk circuit apart, de kabel van de voedingbron zul e extra dik moeten nemen tot het punt waar je de circuits gaat splitsen (neem de dikte van de kabel die van de dynamo naar de accu loopt)
> >Dan je vraag waar DC voor staat, die staat NIET voor 12 Volt maar voor de soort spanning je hebt DC en AC het Voltage kan elke willekeurige waarde hebben
> >DC staat voor gelijkspanning ofwel een alleen positief of negatief (DC+ of DC-)in een luxe of bestelauto is dit over het algemeen 12Volt en in vrachtauto's 24Volt, hoewel in de oudere auto's ook nog wel 6Volt voorkomt. DC past goed in een accu of batterij
> >AC staat voor wisselspanning dit heb je in huis deze soort wissel van positief naar negatief wij hebben in Nederland 220V AC met 50Hz dus de spanning gaat 50 keer per seconde door de nul je zit dus eenvoudig gestelt 50 keer per seconde zonder stroom :-))
> >AC en DC gaan absoluut niet samen !!
> >Misschien leuk om te weten maar de dynamo in de auto geeft ook AC daarom heeft elke dynamo een zogenaamde gelijkrichter (dat is ook het onderdeel van de dynamo wat vaak stuk gaat)
> >Mocht er mensen zijn die hier wat aanvulling kunnen geven.....graag

> bedankt Wout .
> Dit had ik al verwacht (slik)
> het is niet zo simpel als dat ik dacht.
> vr groet Pieter

> Antwoorden:

> - Re: stoomcursus techniek - wout 09.1.2005 20:46 (2)
>   - Re: stoomcursus John van Lauernesse 09.1.2005 22:53 (1)
>     - Re: stoomcursus techniek - wout 10.1.2005 09:45 (0)

> [ ]