> # Re: ruitenwissers

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 30. Augustus 2004 21:05:39:

> Antwoord op: ruitenwissers geschreven door hans v weert op 30. Augustus 2004 20:13:37:

> Beste Hans,

> Jou probleem zit hem in de wissermotor zelf. De motor heeft inwendig een "nulpunt" ook wel begingstand genoemd. De motor wordt aangestuurd via een signaal van dit nulpunt en stopt ook weer in dit gedeelte. Waarschijnlijk is dit vervuild of gecorrodeert. Een mogelijkheid is de motor te demonteren en voorzichtig de motor uitelkaar te halen. Je ziet vanzelf wel waar en hoe het nulpunt werkt. Controleer deze contacten. Je kunt natuurlijk ook de kortere weg kiezen en een andere motor monteren. Voor de hobbyisten is optie 1 het leukst en wel te doen.

> Succes!

> Groeten Alexander
> Techniek.

> Antwoorden:

> [ ]