> # Re: Remvloeistof

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 27. Juli 2005 08:40:26:

> Antwoord op: Remvloeistof geschreven door Carlo op 27. Juli 2005 03:25:49:

> >Hoe is de werkwijze bij vervangen? Alle vier de remcilinders na elkaar tot er schone vloeistof uitloopt? En wat met de remkrachtverdeler die in het midden bij de achteras zit(zit ook een nippel op)
> *********************************************************************************************

> Juli 2005 03:25:49: goeie morgen zeg ;)

> Ten eerste Sorry dat ik het zeggen moet maar als je twijfelt moet je (zeker met remmen) gewoon niet doen.
> Zonder een ontluchtingsapparaat moet je zeker met twee man ( die ervaring hebben hoe te doen) zijn om een redelijk suc6 te hebben.
> Je loopt ook gevaar om je hoofdremcilinder te beschadigen zodat de kosten weer eens gaan tegenvallen.

> Vriendelijke groeten

> Willem v B

> Antwoorden:

> - Re: Remvloeistof kees 07.9.2005 18:49 (0)
> - Re: Remvloeistof Carlo 27.7.2005 12:37 (8)
>   - Re: Remvloeistof Willem v B 27.7.2005 17:16 (7)
>     - Re: Remvloeistof Carlo 27.7.2005 21:26 (6)
>       - Re: Remvloeistof Willem v B 27.7.2005 21:54 (5)
>         - Re: Remvloeistof Carlo 27.7.2005 22:43 (4)
>           - Re: Remvloeistof Willem v B 27.7.2005 22:56 (3)
>             - Re: Remvloeistof Carlo 29.7.2005 20:05 (2)
>               - Re: Remvloeistof Willem v B 29.7.2005 20:33 (1)
>                 - Re: Remvloeistof Carlo 29.7.2005 21:53 (0)

> [ ]