> # Re: lek waterafscheider

> [ ]

> Geschreven door Jan op 01. December 2005 15:33:31:

> Antwoord op: Re: lek waterafscheider geschreven door wouter op 01. December 2005 10:51:08:

> >
> >Beste Jan,
> >Bedankt voor de tip! Ik heb nog geen inloggegevens, maar dat zal tzt wel komen. Maar wat ik me dus afvroeg, moet ik het brandstofsysteem ook ontluchten nadat ik de reparatie heb uitgevoerd?
> >Vriendelijke groet,
> >Wouter Slangenberg

> Beste Wouter,

> Als je het een beetje handig aanpakt niet, dat wil zeggen als de het glas vult met brandstof en er dan onderplaats niet. Even opletten als de motor draait dat je het op een hoog toerental houd.
> Hij wil op het moment dat er wat lucht komt terug zakken, niet erg hij draait door, zo gouw hij weer optoeren komt is de rest lucht er uit. En hoefje verder niets te doen.
> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> [ ]