> # Re: Dotje gas = lampje uit.

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 23. November 2004 22:18:25:

> Antwoord op: Re: Dotje gas = lampje uit. geschreven door John van Lauernesse op 23. November 2004 19:17:51:

> Beste John en Cornelis,

> Het accu laadstroom lampje is een lampje die gevoed wordt door een plus vanaf het contactslot. De massa (min)van dit zelfde lampje komt namelijk van de pluspool van de dynamo. Als de motor niet draait en de dynamo dus ook niet, laad de dynamo niet en is een groot brok metaal. Massa dus. Gevolg lampje brand. Zodra de motor draait levert de dynamo een plus waardoor er dus twee plussen op het lampje komt te staan. Aangezien een lampje een plus EN een min nodig heeft om te branden en geen twee plussen of minnen gaat het lampje uit. De oorzaak dat het lampje brand bij draaiende motor is dat een goede accu ongeveer 12 a 13 volt levert en een toch ietwat oudere dynamo bij stationair toerental minder levert. Dit spanningsverschil is genoeg om het kleine lampje toch te laten branden. Door een beetje gas te geven levert de dynamo door het toenemende toerental plotseling toch de spanning om het gelijk te trekken en de spanning over het lampje nul wordt, waardoor het lampje uit gaat. De toerenteller krijgt inderdaad zijn puls van de dynamo. Maar deze puls moet tenminste 12 volt zijn wil deze de toerenteller kunnen aansturen. Vandaar dat de toerentellen dus wat kan gaan twijfelen bij koude start en stationair toerental. Dit is een vrij vaak voorkomend fenomeen en kan totaal geen kwaad.

> Groeten Alexander
> Techniek

> Antwoorden:

> - Re: Dotje gas = lampje uit. John van Lauernesse 23.11.2004 22:45 (3)
>   - Re: Dotje gas = lampje uit. techniek - wout 24.11.2004 08:12 (2)
>     - Re: Dotje gas = lampje uit. John van Lauernesse 25.11.2004 00:49 (1)
>       - Re: Dotje gas = lampje uit. klaas mulder 05.12.2004 08:32 (0)

> [ ]