> # Re: probleem met trumatic kachel

> [ ]

> Geschreven door Alfred Blauw op 11. September 2005 20:35:31:

> Antwoord op: Re: probleem met trumatic kachel geschreven door Haije Bekkema op 11. September 2005 12:24:13:

> >Hai Mensen,
> >Misschien heb ik nog een tip:
> >Ik heb ergens op een forum gelezen dat het spannings niveau van de accu ook het probleem kan zijn. Misschien dat jullie beide slechte accu's hebben. Toevallig?
> >Probeer eens met een betere of nieuwe accu, even lenen, of de rode storing led uitgaat en de kachel weer werkt. Ik weet van de diesel standkachels dat deze NIET werken bij een te lage spanning.
> >Meld dit wel even op het forum of er succes is geboekt.
> >Greetz,
> >Haije Bekkema

> Haije,

> Bedankt voor je reactie, maar bij mij licht het niet aan de accu. Deze is op spanning, zowel analoog, > 12 volt, als digitaal, 12,6 volt, gemeten spanning.

> Wat de storing wel is blijft voor mij vooralsnog een raadsel, hoop voor Piet v/d Honing dat jou inbreng zijn stroring oplost.

> Groet,

> Alfred

> Antwoorden:

> - Re: probleem met trumatic kachel Harold techniek LT club 14.9.2005 01:08 (0)

> [ ]