> # Hoofdremcilinder

> [ ]

> Geschreven door Pedro Peijs op 15. Januari 2005 19:54:07:

> De slag van het rempedaal van mijn LT 1983 wordt halverwege mechanisch geblokkeerd, hierdoor is de remwerking vaak net niet genoeg bij hard remmen, een keer pompen wil dan nog helpen.
> Dit probleem was er al met de originele remcilinder.
> Ik heb het gehele remsysteem van de auto vernieuwd (remcilinders, remklauwen, remkrachtverdeler, en ook de hoofdremcilinder).
> De rembekrachtiger hek ik niet vernieuwd maar hieraan lijkt alles in orde te zijn.
> Het rempedaal komt ook nergens tegen aan.
> Nog steeds wordt het rempedaal tijdens hard remmen halverwege de slag mechanisch begrensd!
> Het mechanische geluid komt echt uit de buurt van het rempedaal.
> Wie kan mij hierin nog een tip geven, wat ik over het hoofd heb gezien.
> Bij voorbaat dank.
> Pedro Peijs

> Antwoorden:

> - Re: Hoofdremcilinder Klaas Mulder 17.1.2005 15:21 (0)

> [ ]