> # Re: benzinelucht tijdens rijden met LT28

> [ ]

> Geschreven door Erik Linda op 18. Oktober 2004 20:19:01:

> Antwoord op: Re: benzinelucht tijdens rijden met LT28 geschreven door Jan Hein Kuipers op 18. Oktober 2004 15:18:40:

> >>Kijk eens naar benzineslangaansluiting achter de wielkast waar benzine
> >getankt wordt. Indien rubber naar vulpijp nat is kan dit evt. het euvel zijn.
> >Heb dit zelf ervaren en een nieuw rubber is door VW garage vervangen. Ik hoop dat dit de oplossing voor jou is en zoja dan zijn de kosten peanuts.
> > Succes Jan Hein

> Jan Hein,

> Dank je wel voor je reactie op ons probleem, maar gelukkig is het probleem inmiddels opgelost.

> Oorzaak was een constructiefout in de zijwand ter plaatse van de vulopening.
> Gemorste benzine lekte via het bakje waarin de vulopening was geplaatst tussen de aluminium buitenplaat en het achterliggende hout.
> Dit hout was dan ook doordrenkt met benzine.
> Er was al geprobeerd de lucht weg te werken door 3x een houten kastje om de vulpijp te plaatsen!

> Het rigoreus verwijderen van het oude hout en het vervangen van de oude vulopening door een benzinedichte variant heeft het probleem opgelost.

> Conclusie, geen echt LT probleem, maar gepruts van de camperbouwer.

> Groet,
> Erik & Linda

> Antwoorden:

> [ ]