> # kop er af

> [ ]

> Geschreven door vd Vaart op 27. November 2004 19:51:53:

> Nu de kop er af is,
> blijkt dat er enkele (spoel)gaten in het blok afgesloten,
> worden door de pakking ,in de pakking missen enkele gaten,
> zodat deze niet doorlopen door de kop.
> Wie weet of dit klopt of zat er een vekeerde pakking op!.
> Het gaat om een 6-cil. diesel van 1981.

> bvd dank p. vd vaart

> Antwoorden:

> - Re: kop er af John van Lauernesse 27.11.2004 23:51 (2)
>   - Re: kop er af pieter 28.11.2004 11:05 (0)
>   - Re: kop er af Hk 28.11.2004 00:05 (0)

> [ ]