> # Re: Pomp

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 28. September 2005 20:01:25:

> Antwoord op: Pomp geschreven door Carlo op 27. September 2005 13:41:42:

> >Mijn bus rookte nogal. Toen heb ik de schroef die bovenop de pomp in het huis steekt verdraaid en hij rookte een stuk minder. Omdat de motor daarna stationair te weinig toeren maakte, heb ik het stationairtoerental afgesteld met de stationairschroef. Hij rookt en trekt nu minder.
> >Nu is mijn vraag: kun je een pomp zo "mager", zelfs te! mager afstellen zodat je daarna weer te veel! brandstof verbuikt?
> *********************************************************************************************************

> Hoi Carlo,

> Volgens mij kan je de pomp niet zo mager afstellen dat je meer brandstof gaat gebruiken maar wel zo mager afstellen dat je gewoon te weinig trekkracht overhoud.
> Je kan hem wel zo rijk afstellen dat hij verschrikkelijk zwarte rook uitblaast (zo erg zelfs dat er in het donker oranje gloeiende vonkenregen uit de uitlaat komt)
> Die zwarte rook is allemaal onverbrande brandstof en daarom gaat hij natuurlijk meer verbruiken dan nodig zou zijn.
> Het is een mengselregel schroef die de maximale volume brandstof per slag regelt
> Hoe ver ben je eigenlijk met de alternatieve brandstof
> Willem v B

> Antwoorden:

> - ppo Carlo 28.9.2005 23:42 (0)

> [ ]