> # Re: radiateur 2

> [ ]

> Geschreven door Alfred Blauw op 04. April 2005 21:46:51:

> Antwoord op: radiateur 2 geschreven door vd vaart op 04. April 2005 17:30:32:

> >mijn radiateurtje is nog steeds lek aan de buitenkant zit een scheurtje,
> >hij is van koper volgens mij kan je hem dan gewoon solderen met tin,
> >want dat doe je toch ook met gas en water toch ?.
> >wie heeft dit vaker bij het oor gehad ?
> >groetjes vd vaart

> Pieter,

> Moet vlgns. mij kunnen dat solderen. Als het gat maar niet te groot is, en makkelijk te bereiken. Goed schoonmaken en ontvetten. S-39 en huppa?
> Heeft een garagehouder die pechdienst had namens de ANWB ooit bij een Kadettje van mij gedaan.( ehh.... zomer 1981 in Enschede, en route naar Karinthië)

> Het lijkt mij wel raadzaam om een tin-soort te gebruiken met een hoger-smelt-punt dan de tin die we kennen van het "normale-eletronica-solderen." Je zult dan wel een gasvlam moeten gebruiken.

> Maare....., één en ander zal er van afhangen of het scheurtje goed bereikbaar is, en niet te veel verstopt zit tussen de "ribbetjes", zoals bij de mijne het geval was.

> suc6

> Alfred

> Antwoorden:

> [ ]