> # Re: aanlopende remmen

> [ ]

> Geschreven door Jan op 29. Maart 2007 12:54:41:

> Antwoord op: Re: aanlopende remmen geschreven door kees op 28. Maart 2007 22:41:24:

> >>Hallo allemaal,
> >>Ik heb zelf geen LT, maar doe de onderhoud aan een LT28 van iemand anders. Haarlemmers kennen hem misschien wel, de Pakjesbus 7.
> >>Probleempje is nu dat de voorremmen een beetje aanlopen, wat vervelend gepiep tijdens het rijden opleverd en hete remmen na een stukje rijden.
> >>Het is vrij zeker dat het komt omdat de blokken de schijven niet helemaal loslaten.
> >>Wat valt hier aan te doen, kan je hier iets aan afstellen???
> >>Ik zou best de werkplaats CDrom willen bestellen, maar ik vernam dat dat even niet gaat wegens update.
> >>Ik hoop te horen van jullie,
> >>Lennart
> >hoi lennart
> >ik had het zelfde probleem bij mij kwam het doordat de slangen versleten waren de slang slaat dicht waardoor er druk op cilinder blijft staan kleine ingreep groot succes vr gr kees

> Hallo Lennart,

> Als de voorrem blijft hangen en niet soepel terug gaat, heeft meest al twee oorzaken.
> De remklauw of wel rem geleider is aan geroest waar door de remklauw niet vrij kan bewegen.
> De ander mogelijkheid is dat de remcilinder aan geroest is door dat hij lang uitgestaan heeft, door dat de remblokken afgesleten zijn ook dit is op te lossen door de drukcilinder uit te drukken.
> Dit kun je aan op de volgen de manier doen: haal aan de vaste kant het remblokje weg en druk de rem rustig naar buien, vervolgens maak de drukcilinder schoon door met een schuurpapier zeer fijn licht op te schuren zo dat de cilinder geheel blank is. Voor het deel dat buiten de afdicht ring zicht baar is. Vervolgens een paar drupjes remolie aan de cilinder doen. (geen vet of andere smeermiddelen) Druk na deze behandeling de cilinder geheel in en monteer de remklauw weer.
> De remklauw geleiders voorzien met wat grafietvet zodat deze ook vrij kan bewegen.
> En het vasthangen van de remklauw of cilinder niet meer de oorzaak kan zijn.
> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> [ ]