> # Re: Ruitenwisser relais

> [ ]

> Geschreven door Cornelis op 16. November 2005 15:25:03:

> Antwoord op: Re: Ruitenwisser relais geschreven door Willem v B op 15. November 2005 11:28:04:

> >KNIP
> KNIPKNIP
> >Maar het volgende wil ik je ook vragen start je auto niet of slaat hij niet aan,(ik kan niet helemaal in jou verhaal vinden wat hij nu doet (of niet natuurlijk:))
> >Er zit een wezenlijk verschil tussen die beide in het oplossen van je probleem

> OK> de auto start uiteindelijk wel. als ik 's morgens naar mijn auto loop (koud dus) dan moet ik om de auto te starten de startmotor ongeveer 40 seconden laten werken om de auto aan de praat te krijgen, je hoort dan ook alleen de startmotor, geen gepruttel (zelfde geluid als je met een lege tank staat zegmaar :) )
> op het moment dat ie aanslaat pruttelt ie eerst 1 of 2 slagje en dan start ie ook gelijk 5-6 cilinders meteen (vrij netjes eigenlijk)

> als de motor gewoon warm is (als ik er dus net nog mee heb gereden) start ie gewoon perfect. zelf denk ik dan: voorgloeien doet ie niet, de duitsers gaven nog een 2e hint dus: misschien lekt je dieselsysteem ergens en loopt de diesel terug de tank in, dat verklaart ook waarom je zo lang moet startmotoren voor ie start.

> beide opties zijn plausibel, ik zie (en ruik) alleen nergens diesel terwijl als je systeem lucht trekt, zou het er ook uit moeten kunnen...

> dit is dus nu (en tot zaterdag) de situatie, ik hou je/jullie op de hoogte.

> Antwoorden:

> - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 16.11.2005 18:11 (2)
>   - Re: Ruitenwisser relais David 16.11.2005 18:32 (1)
>     - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 17.11.2005 18:14 (0)

> [ ]