> # Re: kleppen stellen benzine motor

> [ ]

> Geschreven door Jan op 04. April 2007 23:21:30:

> Antwoord op: kleppen stellen benzine motor geschreven door maarten op 04. April 2007 00:30:41:

> >Dag lt collega's,
> >Wie heeft er ervaring met het afstellen van de klepspeling van een benzinemotor? Volgens het werkplaatsboek heb je er speciaal geredschap voor nodig....
> >Graag je ervaring
> >Maarten

> Hallo Maarten,

> Wat ben je nodig een maatvoeler, een ringsleutel en schroevendraaier of inbussleutel.
> En de gegevens van de inlaat en uitlaat kleppen wat de speling mag zijn.
> Na het verwijderen van het kleppendeksel kun je hier al bij.
> Draai de borgmoer wat los zodat het stelboutje kunt bewegen steek de voeler er tussen en draai het stelboutje zo dat de voeler er net tussen past dus niet te vast, de voeler moet er ook nog tussen uit kunnen, draai de borg moer vast ( goedvast) en haal de voeler er tussen uit.
> Draai de motor zo dat de klep van de niet af te stellen klep iets ingedrukt staat en stal dan de ander klep af. Op de aan gegeven maat, tot dat je alle kleppen heb gehad.
> Monteer de kleppendeksel er weer op denk er aan dat de pakking het best vervangen kan worden door een nieuwe een oude pakking wil nog wel eens niet geheeldicht zijn.
> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> - Re: kleppen stellen benzine motor maarten 07.4.2007 14:56 (2)
>   - Re: kleppen stellen benzine motor Simon 08.4.2007 21:55 (1)
>     - Re: kleppen stellen benzine motor maarten 13.4.2007 21:56 (0)

> [ ]