> # Re: afstellen distributie (timing)

> [ ]

> Geschreven door maarten op 18. September 2006 22:42:37:

> Antwoord op: Re: afstellen distributie (timing) geschreven door olaf op 17. September 2006 21:57:17:

> >het teken van de krukas kun je herkennen aan o.a de inkeping die in de krukaspoelie zit.
> >Die moet gelijk staan aan het puntige uitsteeksel wat boven de poelie zit.( tevens komen dan de tekens overeen door het gat bij de vernellingsbak )
> >Het nokkenas teken kun je herkennen aan het puntje wat in het tandwiel is geslagen aan de kant van het kleppendeksel.
> >Dit puntje moet overeen komen met het teken in het metalen deksel wat je over de distributie-riem monteert.
> >Als je de nokkenas op tijd hebt staan kun je dit ook nog controleren door de verdelerkap eraf te halen en te kijken naar het huis van de ontsteking.
> >In de rand van het huis staat een inkeping waar nu de rotor precies naartoe moet wijzen.
> >Je moet als je de riem erop hebt zitten altijd eerst de motor met de hand ronddraaien om zeker te weten dat kleppen geen zuigers raken.
> >succes ermee.
> >groeten Olaf

> bedankt olaf toppie

> Antwoorden:

> [ ]