> # Re: Dynamo

> [ ]

> Geschreven door robertino op 18. December 2005 13:28:23:

> Antwoord op: Dynamo geschreven door Wout op 16. December 2005 13:03:19:

> De oorzaak als een bout breekt is, als hij overbelast word, bijv, door buigen of trekken. Als de bout goed gemonteerd is, moet en er geen ruimte zitten in de boutgaten. Is misschien je v-snaar te strak gespannen of zit er een slag in de poeli van de dynamo wat trillingen veroorzaakt. Als je een hardere bout gebruikt is de kans op breken juist meer aanwezig. Als de orginele bout gebruikt en hij breekt, is er wat anders aan de hand.

> Antwoorden:

> [ ]