> # Re: zonnebloemolie

> [ ]

> Geschreven door Harold techniek LT club op 14. Oktober 2005 01:54:19:

> Antwoord op: zonnebloemolie geschreven door Carlo op 21. September 2005 13:03:52:

> Sorry Carlo

> Ik moet je toch tegen spreken, je hebt inderdaad gelijk waar het de bio diesel betreft, Maar er kleeft ook 'n nadeel aan de ppo, en wel de viscositeit.
> Beneden de 10 graden celcius, is de olie te dik, waardoor je de keeringen/afdichtingen om zeep helpt, voor verwarmen is dan de enigge oplossing.

> M vr gr H Platenkamp.

> Antwoorden:

> - Re: zonnebloemolie Carlo 14.10.2005 03:25 (0)

> [ ]