> # Re: Achtervering LT40

> [ ]

> Geschreven door techniek - wout op 10. Januari 2005 09:14:44:

> Antwoord op: Achtervering LT40 geschreven door Pedro Peijs op 09. Januari 2005 22:56:00:

> De naam zegt eigenlijk al genoeg... aanslag rubbers...
> Deze maken geen deeluit van de vering sterker nog ze hoeven niet eens te zijn gemonteerd !! hierdoor mogen ze dus ook niet continu dragen.
> Opties zijn nieuwe veerbladen of bladen laten uitgloeien in Heemskerk zit een bedrijf die dat doet je hebt je bladen dan als nieuw terug.

> Antwoorden:

> - Re: Achtervering LT40 Pedro Peijs 10.1.2005 20:28 (0)
> - Re: Achtervering LT40 kleijntje 10.1.2005 19:08 (3)
>   - Re: Achtervering LT40 Pedro Peijs 10.1.2005 20:32 (2)
>     - Re: Achtervering LT40 techniek - wout 10.1.2005 21:51 (1)
>       - Re: Achtervering LT40 Pedro Peijs 15.1.2005 19:46 (0)

> [ ]