> # Re: Hete bedrading?!

> [ ]

> Geschreven door Hk op 25. November 2004 23:23:44:

> Antwoord op: Hete bedrading?! geschreven door Cornelis op 25. November 2004 16:23:20:

> Ten eerste: een draad die te heet wordt is levensgevaarlijk! Voor dat een draad te heet wordt moet de zekering eruit branden: dus in het circuit waarvan de draad te heet wordt zit een te zware zekering.
> Daarna krijg je de zoektocht waarom de zekering er steeds uitklapt, maar het gevaar is nu weg.
> Er wordt teveel stroom getrokken. Heb je de juiste gloeikaarsen??
> En wat je ook vast kan controleren: zijn ALLE massaverbindingen perfect?
> Dus de massastrip accu/carroserie en de massastrip chassis/motorblok?

> Anders kan je (tijdelijk) de draad die nu naar de gloeikaarsen gaat gebruiken als stuurdraad voor een relais, en een nieuwe draad vanaf de accu via het relais naar de gloeikaarsen leggen. Dan ontlast je in ieder geval die draad. Kan je wel rijden en rustig zoeken naar de oorzaak......
> Anders is je LT straks een kaars, en sta jij ernaast met zwarte-bek-korte-broek en rook uit je oortjes....

> Antwoorden:

> - Re: Hete bedrading?! Hk 25.11.2004 23:30 (4)
>   - Re: Hete bedrading?! Cornelis 13.12.2004 13:08 (0)
>   - Re: Hete bedrading?! Techniek Alexander 27.11.2004 21:00 (2)
>     - Re: Hete bedrading?! Hk 28.11.2004 19:58 (1)
>       - Re: Hete bedrading?! Techniek Alexander 04.12.2004 08:19 (0)

> [ ]