> # Re: Thermostaat kapot?

> [ ]

> Geschreven door techniek op 04. Juli 2004 21:19:13:

> Antwoord op: Re: Thermostaat kapot? geschreven door Hans op 24. Juni 2004 21:43:31:

> Als ik je vraag nogmaals bekijk ga ik er vanuit dat het probleem zich voordeed toen de wagen stil stond !!
> In dat geval kan het een normaal verschijnsel zijn waarom:
> Een motor welke stilstaat heeft bij jou leeftijd geen koelvloeistof naloop hetgeen betekend dat de motor eerst nog iets warmer wordt als deze stil gezet wordt (daarom bij warm weer motor nog even laten lopen als de wagen stil gezet is) als dan je koelvloeistof nivo critisch hoog gestaan heeft dan heb je koelvloeistof verloren door de overdruk beveiliging in het koelsysteem (lees exspansievat dop) nu kan het voorkomen dat je zoveel verlies in dit geval dat je nivo daarna te laag is (gebeurd niet vaak maar het is mogelijk)als het probleem zich verder niet meer heeft voor gedaan dan heeft de dop zijn werk prima gedaan..

> Voor iedereen die dit leest !!
> Heb je ooit een "warm loper" of wel een kokende motor zet deze dan nooit direct stil.... doordat je koelvin namelijk blijft draaien als de otor loopt zal deze sneller afkoelen en daarmee ook de temperatuur van je koelvloeistof.
> draai NOOIT de dop van het expansie vat als de motor warm is je kunt de dop voor je hoofd krijgen en erger er kan kokende koelvloeistof uit het systeem spuiten waardoor je ernstige brandwonden kunt oplopen. laat dus de "natuur" het werk doen en open het systeem pas als de temperatuur onder de normale waarde is gekomen (bedenk dat dat altijd nog rond de 70 graden C is)
> Bovenstaande geldt natuurlijk niet als er een koelslang is gesprongen !!

> Antwoorden:

> [ ]