> # Re: Diesel op zonnebloemolie

> [ ]

> Geschreven door Jeremy Homan op 28. April 2006 13:51:03:

> Antwoord op: Re: Diesel op zonnebloemolie geschreven door Carlo op 28. April 2006 13:21:44:

> >Ik reed vorige zomer op 40% zbo. Dat ging allemaal prima alleen startte hij minder goed. Het vreemde was wel dat ondanks een carterolielekkage het oliepeil steeg. Rara wat nu ja dat is niet zo moeilijk want de niet-verbrandde zbo zakte naar het carter. Per slot van rekening start je een koude motor ook met 40% ZBO. Als diesel naar het carter verdwijnt dat is niet zo erg want die diesel verdampt gewoon weer. Maar zbo in het carter verdampt niet.
> >Ondertussen heb ik een 2-tank systeem ingebouwd en ik schakel met warme motor over naar 100% zbo. Dit heb ik pas sinds kort dus hoe het nu met de carterolie gaat weet ik nog niet.
> >Ik denk ook dat het aan de conditie van je motor ligt. Slechte compressie/zuigerveren/verbranding leidt tot carterolievervuiling. Met een perfect blok heb je daar natuurlijk minder last van.
> >Neem ook eens een kijkje op ppo.nu
> >Suc6 Carlo

> Ok bedankt
> zijn er meer mensen die er ervaring mee hebben
> HET GELE BUSSIE BIJVOORBEELD :-)

> groetjes jeremy

> Antwoorden:

> - Re: Diesel op zonnebloemolie willem v B 30.4.2006 15:57 (0)

> [ ]