> # Re: plaatwerk opnieuw schilderen

> [ ]

> Geschreven door Alfred Blauw op 19. Mei 2006 18:28:00:

> Antwoord op: plaatwerk opnieuw schilderen geschreven door verboon op 19. Mei 2006 00:22:07:

> >hallo lezers,
> >ik hab een lt 28 van 25 jaar jong.
> >nu er wat roest is opkomendagen wil ik dit natuurljk herstellen en repareren, en daarna ons campertje een andere kleur geven.
> >wie kan en wil mij informeren hoe ik het beste de roest te lijf kan gaan en moet ik speciale autolak kopen of kan het ook met gewone lak voor op metaal.
> >ik hoor graag iets van jullie.

> Hoi Verboon.

> Van welke lak je moet gebruiken heb ik geen verstand. Ik kan je echter wel vertellen hoe ik met succes roest te lijf ga:
> 1) ik verwijder zoveel mogelijk de los-zittende lak, en met een staal borsteltje (op een ¨dremel¨) verwijder ik verweg de meeste roest.
> Klinkt tegenstrijdig, ik laat wel ietsje roest zitten.
> 2) de ¨ietsje resterende¨ roest bestrijk ik met ongekookte lijn-olie. Dit trekt in de resterende roest, en het roest nooit weer. Nooit? nou ja voor 99,9 % nooit weer. Trekt ook prachtig in de lasnaden van de bus.
> 3) Ongekookte lijn-olie is niet UV-straling vast. Dus als het droog is, kan een paar dagen duren, de plek verder behandelen. Ik doe een lagje roest weerende verf of menie, dan plamuren en met een Motip-spuitbus aflakken.

> De ongekookte lijn-olie heb ik gekocht bij de Welkoop, ook wel bekend als Boerenbond. Kost in verhouding tot alle roest-oplossers e.d. een schijntje. Iets van 5 a 6 euro de liter.

> Dit is mijn eigen ervaring, ik heb er waarschijnlijk geen patent op, en stel me zeker niet aansprakelijk, maar bij mij werkt het.

> Het opnieuw kleuren van je bus kan bij de spuiter, maar je kunt ook zelf rollen. De ervaring van een bootje D.H.Z roller in de familie: ¨hoe meer laagjes je erop zet, hoe vlakker en strakker het wordt¨.

> suc6,

> Alfred

> Antwoorden:

> [ ]