> # Koelwatertemperatuur

> [ ]

> Geschreven door Carlo op 27. Februari 2006 19:53:57:

> Hallo ik heb weer eens een vraagje:
> het lijkt er op dat mijn 1G niet op temperatuur komt. Ik heb een temperatuurvoeler geplaatst op de dikke slang die vanaf de kop naar het expansievat gaat (niet de slang op de thermostaat). De voeler is goed geisoleerd en geijkt. De temperatuur komt niet boven de 80 gr. De radiator is volledig afgeplakt. Thermostaat is gecontroleerd.
> Nu zit ik erover te denken om een thermostaat er in te zetten die pas bij 85 opent ipv 80. Heeft iemand dit ooit gedaan/ een andere suggestie?

> Antwoorden:

> [ ]