> # Re: afstelschroef brandstofpomp

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 24. Januari 2005 21:00:21:

> Antwoord op: Re: afstelschroef brandstofpomp geschreven door kleijntje op 15. Januari 2005 19:24:21:

> >>er zit achterop de brandstofpomp een afstelschroef die geborgd is.
> >>moet ik dat zien als een verstelbare sproeier die vroeger mijn opgevoerde brommer ook had?
> >>en hoe moet ik hem afstellen? hij is bij de keuring ingedraaid maar nu moet hij weer rijker gesteld worden, nu ik de kop klaar heb.
> >>groet Pieter.
> >Met deze schroef bepaal je de maximale hoeveelheid brandstof die ingespoten wordt. Als je deze schroef uitdraait heb je meer vermogen. Als je hem echter tever uitdraait krijg je te veel roet. Als je daar het geld voor over heb kan de juiste instelling met de roettest gedaan worden.

> Bijna goed kleintje, indraaien van de stelschroef betekend meer brandstof en uitdraaien minder. Let wel dat als je de auto voor de keuring brengt en de auto voor de roetmeting moet, je wel problemen kan krijgen. Of de motor loopt te rijk en dus te veel toeren(met alle gevolgen van dien), of de auto komt gewoonweg niet door de roetmeting door een te rijk mengsel. Loopt de motor goed, dan zou ik niet teveel aan komen. De pomp is dusdanig afgesteld dat hier niet aan hoeft te worden gesleuteld.
> Techniek
> Alexander

> Antwoorden:

> [ ]