> # Re: Tankaansluiting

> [ ]

> Geschreven door Jan op 13. December 2006 18:30:12:

> Antwoord op: Tankaansluiting geschreven door Carlo op 11. December 2006 09:39:16:

> >Beste LT'ers,
> >ik wil de brandstofslangaansluitingen aan de tank controleren omdat ik lucht in het systeem heb. Maar ik wil liever níet de tank demonteren.
> >Kan ik ook van boven bij de tank? Bij mij ligt een houten vloerplaat op de grond. Hoe kom ik er achter waar ik precies moet boren/zagen?
> >Onder de vloer zit nog de standaard metalen vloer. Zit daar standaard een klepje oid. via welk je bij de tank kunt??
> >Gr Carlo

> Hallo Carlo

> Het contoleren van de aansluitingen op de brandstoftank kun je via de onderkant van de wagen doen. Hiervoor is het niet nodig de tank uit te bouwen. Als hij hier een lekkage heeft kun je het zien dan is hij bij de aansluitingen nat. Of op de aanvoerleiding dan wel op de retourleiding.
> Als dit niet het geval is dan lekt hij daar niet. Lucht in de leiding kan op elke opening ontstaan.
> Kijk naar de ontluchting mogelijkheden dat deze dicht zijn dus een goed afdichting ring er onderzit, en dat hij bij aanzuiging geen lucht krijgt.
> Het lucht in de leiding teken ontstaat meest al bij draaien de motor, ander loop de leiding leeg en start hij slecht, dus moet je hen lang laten doordraaien op de start motor eer hij aanspringt
> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> - Re: Tankaansluiting Arnold 16.12.2006 19:53 (0)

> [ ]