> # tweede accu

> [ ]

> Geschreven door Pim op 08. Januari 2006 18:34:34:

> Zal me eerst even voorstellen voor dat ik gelijk een vraag stel. Ben sinds kort in het bezit van een ex-brandweer LT die ik ga gebruiken als camperbus. Ben de afgelopen tijd druk in de weer geweest met isolatie en de verdere inbouw. En nu toegekomen aan het electrische systeem....

> Lees al een tijdje mee op het forum, en heb ook het archief doorzocht. Maar kan mijn antwoord niet vinden. Wil graag een tweede accu aansluiten en heb hiervoor een sure-power battery isolator. Heb hem aangesloten op de dynamo (aansluiting A) en vervolgens beide accus aangesloten op 1 en 2. Het systeem werkt nu alleen is de laadspanning op beide accus slechts 12,5 volt. Er zit ook nog een R aansluiting op de diodebrug, waarschijnlijk moet deze aangesloten worden om de spanningsval te compenseren, maar met welke draad en hoe???

> Heb veel gelezen over een bosch dynamo met interne of externe regelaar maar weet niet zo goed hoe ik verder moet. Misschien dat iemand dat hier al heeft gedaan en mij kan zeggen wat ik kan doen om de spanningsval te voorkomen?

> Verder aansluitingen op mijn dynamo zijn: een blauwe draad en een dunne zwarte en rode.

> Alvast bedankt,
> Pim

> Antwoorden:

> - Re: tweede accu Evert 15.1.2006 15:01 (1)
>   - Re: tweede accu Pim 16.1.2006 10:35 (0)

> [ ]