> # Re: Water aftappen

> [ ]

> Geschreven door Jan op 17. Maart 2006 22:02:42:

> Antwoord op: Water aftappen geschreven door Jeremy Homan op 17. Maart 2006 17:52:58:

> Beste Jeremy,

> Zo aan het einde van de winter nog te komen met deze vraag, naar het kan.
> Je watertank leeg laten, over het algemeen is er een aftap punt op of bij de drukpomp, als je deze open draait en open laat zal er een weinig water uitkomen door de kranen boven de gootsteen open te draaien zal er weer water uitkomen, dit is het water dat in de leiding staat.
> Denk er aan dat je de drukpomp uit moet schakelen voor dat je hier aan begint, anders slaat de pomp aan om dat de druk boven de pomp weg valt zal de pomp starten.
> Ook de warmwater voorzienig heeft een aftap punt deze opendraaien denk hier ook even aan de verwarming (geiser) hier staat ook water in ook deze moet je aftapen.
> Deze zitten op diverse plaatsen dit is afhankelijk van het merk en type.
> Extra beluchter zijn hier voor niet nodig als je de kramen open zet!
> M.vr.gr.
> Jan

> >Hallo
> >een vraag
> >in mijn camper loopt een koperen leiding vanaf mijn waterpomp naar mijn gootsteen zowel en warme als een koude
> >hou ga ik met vorst deze leidingen leeg krijgen ?
> >is een beluchter een idee?
> >groetjes jeremy

> Antwoorden:

> [ ]