> # Re: Diesel op zonnebloemolie

> [ ]

> Geschreven door Carlo op 12. Mei 2006 14:13:26:

> Antwoord op: Re: Diesel op zonnebloemolie geschreven door David op 11. Mei 2006 20:54:27:

> Eerst deed ik van te voren zbo en diesel mengen en dan in de tank gooien.
> Later heb ik een ww ingebouwd die verwarmde tot +- 45 gr.
> Dan nam ik een jerrycan oid. met zbo mee in de auto en goot de zbo in de tank zodra de motor warm was. Daarna reed ik weer verder. De brandstof kwam dan met 45 gr. bij de pomp aan en zelfs pure zbo is dan nog wel te verwerken. Na een aantal kms tuffen is het geheel dan wel goed gemengd.
> Wat jij hebt gehad heb ik ook gehad. Zbo in de tank gegooid en dan loopt de motor bijna niet meer en is ook bijna niet meer te starten. Na inbouw van die ww had ik daar geen last meer van.
> Let wel op dat je niet met pure diesel van 90 gr. rondrijd. De smering van de pomp is dan niet meer goed.
> En hou ook je carteroliepeil in de gaten. Zbo is niet om je motor mee te smeren alleen als je zuigers van pannekoeken houden:-)
> Veel suc6

> Antwoorden:

> [ ]