> # Re: carterdruk

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 16. Oktober 2004 21:43:07:

> Antwoord op: Re: carterdruk geschreven door alberto op 16. Oktober 2004 19:29:57:

> Beste Alberto,

> Voor het compressiemeten is de temperatuur niet zo heel relevant. Zorg er wel voor dat je met "vol gas" gaat meten en de bougies van de andere cilinders verwijdert voor een redelijk starttempo. De waarden die je minstens moet halen is 6 a 7 bar. Ch motor 8-11 bar en Cl motor 7-10 bar. Haal je deze waarden net is revisie geen slecht idee.... Mits de kleppen goed staan afgesteld!! Staan deze niet goed heb je geen correcte meting ivm het blijven open staan van een klep.

> Groeten Alexander
> Techniek.

> Antwoorden:

> [ ]