> # Re: Startproblemen

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 15. November 2005 18:22:06:

> Antwoord op: Re: Startproblemen geschreven door Cornelis op 15. November 2005 14:22:24:

> >sowiezo kun je bij alle (CP toch?) cilinders de kaarsen vervangen zonder alles los te halen (mij is het gelukt iig), ik pakte een ringsleutel 12 en plakte met een klein beetje plakband (geen tape!!) de kaars een beetje vast aan de sleutel, vervolgens een beetje frutten en pielen en dan zit ie.
> >Succes iig! En ja, het is een actueel onderwerp, maar hoe meer erover gescheven wordt, hoe beter je te werk kan gaan..

> *******************************************************************************************************************************

> In principe is alles mogelijk maar het is makkelijker als je de verstuiverleiding verwijdert en nog makkelijker als je de verstuiver weghaalt en net zoals ik in het andere postje geschreven heb gelijk alle 6 en wil je helemaal zonder problemen de winter door ga dan ook gelijk de compressie meten is dan alles goed ga je knor je lekker probleemloos door tot ver in het volgend jaar

> Willem v B

> Antwoorden:

> [ ]