> # Re: raamrubbers

> [ ]

> Geschreven door Alexander op 05. Mei 2004 22:47:24:

> Antwoord op: raamrubbers geschreven door Alfred Blauw op 04. Mei 2004 21:41:48:

> Beste Alfred,

> Raamrubbers zijn in principe niet te kitten om het te verfraaien. In andere woorden het wordt een grote smeerboel met kit aan de handen die weken blijft zitten. Als de nood niet hoog is en er geen lekkage ontstaat bedacht ik me een keer voordat ik me dure raamrubbers bestel en er een zaterdag aan spendeer. kan eventueel vor je uitzoeken wat ze kosten.

> Het vervangen is op zich niet zo moeilijk maar vereist geduld en spuitvet. De oude raamrubbers simpelweg wegsnijden zodat het raampje eruit kan worden gedrukt. (niet breken). eventuele roest verwijderen die eronder vandaan kan komen. Rubber om het raampje leggen en tegelijkertijd een dun touw of electr. draadje om het rubber leggen. (in de buitenkant gleuf) Raam tegen de opening duwen en het liefst aan de bovenkant alvast in de rand van de deur leggen. Duwen en tegelijkertijd het touw naar de binnenkant eruit trekken zodat het rubber meeglijdt. Spuit alles goed in met spuitvet zodat het lekker glijd! Doe dit het liefst onder warme omgevingstemperatuur ivm het hard worden van het rubber. En Tadaa, klaar is kees. Klinkt makkelijk, ervaring is dat het niet zo mooi gaat als het klinkt.

> Mocht je er niet uit komen mag je gerust vragen om nader advies,
> Alexander.
> alexandergroothuizen@hotmail.com

> >Hallo allemaal,
> >De rubbers van onze achter-ramen van onze LT (1980) zijn/lijken uitgedroogd: Ruw oppervlak en haarscheurtjes.
> >Is dit te repareren met een kit, of is het veel beter om ze te vervangen?
> >Is vervangen DE oplossing, kan iemand me dan uitlegen hoe je dit doet? Rubbers vervangen/ramen uit de "sponningen" halen heb ik nl. nog nooit eerder gedaan. Laat staan e.e.a. weer terug plaatsen.
> >Mede LT'ers, alvast bedankt voor jullie eventuele reactie(s)
> >Alfred

> Antwoorden:

> - Re: raamrubbers alfred blauw 06.5.2004 21:46 (0)

> [ ]