> # Re: aanlopende remmen

> [ ]

> Geschreven door Haije Bekkema op 06. Juli 2006 12:13:37:

> Antwoord op: aanlopende remmen geschreven door LTB op 06. Juli 2006 10:19:56:

> Hallo Lennart,

> Vervang als eerste de remblokken, en maak de zittingen van deze remblokken schoon en roestvrij. Vaak klemmen de blokken in de remtangen op de zittingen.
> Smeer alle glijvlakken in met kopervet. vaak is het dan wel weer OK.
> Als de problemen dan nog niet over zijn dan is in principe het reviseren van de voorremmen noodzakeleijk en mogelijk.
> Vaak kun je de rem cilinders in de remtangen geheel demonteren. Het opknappen van de remtangen is mogelijk door opschuren. Voornamelijk het gedeelte boven de rubber zuiger ring. Vaak is de rem cilinder ook verroest. Licht opschuren met 400 schuurpapier is mogelijk. In elkaar zetten met nieuwe onderdelen en voornamelijk het vervangen van de stofhoes van de cilinder en de remtang is noodzakelijk. Smeer de buiten werkse gedeeltes in met kopervet.
> Kijk eerst of de ontluchtings nippels nog gangbaar zijn. Als deze afbreken of weggerot zijn (had ik bij mijn oude LT) kun je beter via een automaterialen zaak revisie remtangen kopen. Dit is een betere optie omdat vaak na revisie van de oude spullen het probleem terugkeert. Ontluchten van het remsysteem is na vervanging natuurlijk nodig.

> Succes,

> Haije Bekkema.

> Antwoorden:

> - Aanlopende remmen LTB 06.7.2006 16:47 (0)

> [ ]