> # Re: Vraag over een Volkswagen lt

> [ ]

> Geschreven door Haije Bekkema op 18. Mei 2005 11:06:00:

> Antwoord op: Vraag over een Volkswagen lt geschreven door Patrick op 17. Mei 2005 23:39:10:

> Hai Patrick,

> Naar alle waarschijnlijkheid start je LT40 ook slecht tijdens koude start!
> Je ziet dit aan een WITTE licht grijze rook uit de uitlaat.
> Oorzaak, defecte gloeizekeringen of slechte gloeipluggen.
> De zekeringen zitten onder het motordeksel aan de bestuurderskant, direct op vloerhoogte in het midden. Om deze te controleren adviseer ik om de zekeringen er uit te schroeven en te kijken of deze nog OK zijn. Ik geef aan eruit schroeven omdat deze zekeringen ook nog wel eens scheuren wat NIET zichtbaar is.
> Als ze heel zijn zie je dit direct.
> Als de zekeringen heel zijn dan kun je eigenlijk wel zeggen dat de gloeipluggen (gloeibougies) defect zijn. Dit is nagenoeg NIET te meten, de enige oplossing is deze zes gloeipluggen te vervangen. Nee,.... niet één of enkele maar alle zes! Je moet toch sleutelen. Dit is een aardige klus. Houd iemand beschikbaar met kleine smalle handjes en zeer lange vingers.
> MAAK WEL ALTIJD EVEN DE ACCU LOS ALS JE HIER AAN SLEUTELT.

> - http://home.versatel.nl/hbekkema/index.htm

> Antwoorden:

> - Re: Vraag over een Volkswagen lt Patrick 18.5.2005 22:14 (2)
>   - Re: Vraag over een Volkswagen lt Janneman 28.5.2005 23:22 (0)
>   - Re: Vraag over een Volkswagen lt Willem v B 19.5.2005 10:05 (0)

> [ ]