> # Re: Contactslot uitbouwen

> [ ]

> Geschreven door Jan op 12. Maart 2006 16:35:05:

> Antwoord op: Contactslot uitbouwen geschreven door David op 12. Maart 2006 14:21:49:

> >Al een tijdje moest ik na het starten van de motor even frutten met de sleutel om te zorgen dat het contact van de lichten, ruitenwissers en blower ook aanging (deze zitten dus zo geschakeld dat dimlicht, ruitenwisser en blower alleen werken met draaiende motor). Het werd steeds lastiger om met heen en weer draaien te zorgen dat dit werkte (want bij te ver terug draaien gaat de motor natuurlijk weer uit).
> >Nu werkt het niet meer. De motor start dus wel, maar de functie waarme de andere elementen gingen werken doen niets meer.
> >Rijden zonder dimlichten, zonder werkende ruitenwissers en blower is niet fijn! Daarom probeer ik de oplossing te zoeken, maar dit wil niet vlotten.
> >Heeft er iemand tips/ervaring met het uitbouwen van het contactslot? Hoe maken de schakelaars contact bij de contact sleutel en valt hier iets aan te stellen of te veranderen?
> >Ik hoor het graag.
> >David
> >Vw LT28d, 6cil.

> Beste David,

> Je heb je contactslot defect hier val weinig aan te doen, dus vervangen van het contactslot blijft over. Het geen over het algemeen inhoud dat je twee sleutels voor je LT krijgt. Een voor de deuren en een voor het contactslot. Het uitbouwen van het contactslot valt wel mee, is niet zo moeilijk, en het inbouwen gaat in de omgekeerde volgorde.
> Als je lid bent van de LTclub kun je hier diverse tekeningen vinden hoe het in elkaar zit.
> Op de leden pagina vind je “explosieve view “ dan “overzicht” en dan tekening “111-10” hier kan je zien hoe je contactslot in de stuurkolom zit.
> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> - Re: Contactslot uitbouwen Carlo 13.3.2006 00:39 (0)

> [ ]