> # Re: kleppen stellen benzine motor

> [ ]

> Geschreven door Simon op 08. April 2007 21:55:16:

> Antwoord op: Re: kleppen stellen benzine motor geschreven door maarten op 07. April 2007 14:56:38:

> >>Bij constante snelheid houd de motor een beetje in. Carurateur is
> >>schoongemaakt en ontsteking is afgesteld. Heeft iemand nog een tip?

> Bedoel je dat 'ie - zeg maar - af een toe een slagje overslaat? Dat kan komen omdat de bougiekabels op metalen delen liggen - dat beinvloedt de puls en dus de vonk.

> Simon

> Antwoorden:

> - Re: kleppen stellen benzine motor maarten 13.4.2007 21:56 (0)

> [ ]