> # Re: Pomp

> [ ]

> Geschreven door Nico Corbeels op 17. Oktober 2005 18:55:31:

> Antwoord op: Pomp geschreven door Carlo op 27. September 2005 13:41:42:

> >Mijn bus rookte nogal. Toen heb ik de schroef die bovenop de pomp in het huis steekt verdraaid en hij rookte een stuk minder. Omdat de motor daarna stationair te weinig toeren maakte, heb ik het stationairtoerental afgesteld met de stationairschroef. Hij rookt en trekt nu minder.
> >Nu is mijn vraag: kun je een pomp zo "mager", zelfs te! mager afstellen zodat je daarna weer te veel! brandstof verbuikt?

> hallo,
> Ik heb hem ook een vierde toer bijgedraaid en ik kan het iedereen aanraden.
> Nu kan ik op da autostrade zonder probleem 95 rijden en dit met bandenmaat 205 dus rijdt ik infeite 100.
> Je moet alleen een merkteken zetten waar hij stond dit in verband met de roettest.

> Antwoorden:

> [ ]