> # Re: Injectoren

> [ ]

> Geschreven door Carlo op 22. Augustus 2005 18:30:57:

> Antwoord op: Re: Injectoren geschreven door Willem v B op 22. Augustus 2005 09:31:07:

> Je hebt gelijk, onder de 15 graden word de retour eerst door het filter geleid. Ik weet alleen niet hoeveel effect dat heeft op de aangevoerde brandstof. Het zou handig zijn om een paar temperatuuropnemers in het circuit in te bouwen zodat je van achter het stuur de zaak kunt monitoren.
> Wat betreft dikkere leidingen: bij elek. stroom is de weerstand recht evenredig met de lengte van de draad, zou dat bij een vloeistof ook niet (gedeeltelijk) opgaan?
> Ik zit nog te denken aan een klein verwarmd reservoir in de motorruimte, waar de aanvoer en de retour van de pomp op zijn aangesloten. Dit reservoir hoeft dan alleen worden aangevuld met koude brandstof uit de tank als er brandstof verbruikt is, met een tweede pomp.
> Een twee tank systeem lijkt ook goed, ga je dat zelf bouwen?
> Carlo

> Antwoorden:

> - Re: Injectoren Carlo 22.8.2005 18:44 (2)
>   - Re: Injectoren Willem v B 22.8.2005 19:15 (1)
>     - Re: Injectoren Carlo 22.8.2005 19:23 (0)

> [ ]