> # Re: afstellen brandstofpomp

> [ ]

> Geschreven door Willem V B op 26. April 2005 17:52:42:

> Antwoord op: afstellen brandstofpomp geschreven door vd vaart op 26. April 2005 16:27:10:

> >wie heeft er nog tips omtrent de afstelling van de brandstofpomp en het stelschroefje van de brandstoftoevoer.(smoorklep)
> >vr groet Pieter
> ************************************************************************************
> Het afstellen van de pomp gebeurt door een klokje in de brandstofpomp te draaien en zo het inspuitmoment te bepalen.
> Officieel moet dan de 4 bouten waar de brandstofpomp mee vastzit losgedraaid worden om zo de pomp te kantelen (meestal word het achterste tandwiel op de nokkenas losgedraaid om zo het inspuitmoment te veranderen).
> Ook zou de via een psejo element op de verstuiverleiding het inspuitmoment kunnen bepalen maar daar weet ik geen afstelgegevens van

> Het schroefje waar jij het over heb is door de jongens van de fabriek afgesteld en mijn ervaring is zodra je er aan gaat draaien het allen maar slechter word (of hoger gebruik of minder vermogen)

> Willem v B

> Antwoorden:

> - Re: afstellen brandstofpomp Nico Corbeels 28.4.2005 18:30 (0)

> [ ]