> # Re: ontsteking

> [ ]

> Geschreven door Alberto op 02. December 2004 21:35:11:

> Antwoord op: Re: ontsteking geschreven door Kleijntje op 02. December 2004 17:40:22:

> >>hallo LT ers,
> >>ik zit met een probleem betreffende de ontsteking.
> >>enkele weken terug de kop van mijn 4 cil.audi/vw 2.0 L CH motor gedemomteerd, en wat bleek 1 zuiger geheel aan flarden en zuigerveren van een andere zuiger gebroken. Na alles weer netjes gemaakt te hebben en de boel weer afgemonteerd,krijg ik de auto maar niet aan de gang.
> >>Ik heb de motor op tijd gezet door het merkteken op de poelie en het merkteken op de starterkrans zuiger 1 in de BDP te zetten.
> >>(er zitten 3 merktekens op +10 streep in het midden en -10)ik ga er van uit dat de BDP het streepje in het midden is en dat de anderen voor en na ontsteking zijn
> >>nu heb ik de ontsteking op de volgende manier proberen te stellen.
> >>de motor gedraaid tot merkteken van de vaste voorontsteking (+10)en het merkteken op de krukaspoelie tegenover elkaar staan en de kleppen van de eerste cilinder gesloten zijn.
> >>Met voelermaat de afstand van de onderbrekercontact op 0,4 mm (op de hoge nok)gecontroleerd met voltmeter door het huis te draaien tegen de draairichting van de motor, contacten gaan goed open.(spanning wordt opgewekt).
> >>bougiekabel van cilinder 1 aangesloten op de verdeler waar de rotor naar toe wijst en vervolgens de ontstekingsvolgorde aangehouden in de draairichting.
> >>maar tot zover nog geen succes.Motor heeft overigens voor de demontage wel redelijk gelopen.
> >>wie heeft mogelijk de oplossing voor dit probleem.
> >>bvd Alberto
> >>
> >>
> >>
> >Hallo Alberto,
> >Op de verdeler staat een merkteken. (Een groef in de rand) De rotor moet hier naar wijzen als cilinder 1 in het bovenste dode punt staat.
> >Ik heb een Engels handboek, als je dit kunt lezen wil ik de betreffende pagina wel mailen.

> Hallo,
> dank je voor het snelle antwoord, en ik zou inderdaad erg geholpen zijn met de engelse pagina omtrent dit onderwerp.

> BVD Alberto

> Antwoorden:

> [ ]